**AK 16**

Žaluzina za odsis zraka.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AK 16 |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Pad tlaka: | 10 Pa |
| Ugradnja: | izvana |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Plastika, otporna na kišu i ultraljubičasto zračenje |
| Boja: | bisernobijela, slična RAL 1013 |
| Boja lamela: | bež-siva - slična RAL 7006 |
| Težina: | 0,1 |
| Vrsta žaluzine: | samootvarajući/samozatvarajući |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 160 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799510383 |
| Broj artikla: | 0151.0038 |

Proizvođač: MAICO

AK 16