**Helyiség légállapot szabályozó RLS T2 WS**

Jellemzők

Modern, intelligens érintőképernyős kezelőegység grafikus és színes IPS kijelzővel.

Kijelző méret: 800 x 400 pixel.

Kijelző átmérő 4,3.

16 MB memóríával.

NTC helyiség hőmérséklet érzékelővel (-20°C - +50°C).

Mini-USB interfésszel.

4 sodronyos bus-csatlakozással (RS 485 áramellátással).

Micro-SD kártyabemenet.

1 RLS TS WS akár 5 szellőztető készüléket képes vezérelni.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RLS T2 WS |
| Feszültségfajta: | Egyenfeszültség |
| Feszültségosztály: | 12 V DC |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Anyag: | Műanyag / üveg |
| Műanyagra vonatkozó adatok: | polisztirol, PVC-mentes |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 0,21 kg |
| Súly csomagolással: | 0,3 kg |
| Szélesség: | 127 mm |
| Magasság: | 93 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 165 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 180 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 51 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992660 |
| Termékszám: | 0157.1656 |

Gyártó: MAICO

RLS T2 WS Helyiség légállapot szabályozó