**Távozó levegő fali csonkok KW-FL 16W**

A formaszép külső nemesacél fali csatlakozócsonkok egy épület külső falára történő rögzítésre és a távozó levegő kifúvására készültek.

A távozó levegő előre kífúvódik.

A szállítási csomaghoz egy távozó levegő légsisak is tartozik kondenzvíz cseppszéllel és madár ellen védő ráccsal.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | KW-FL 16W |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Anyag: | Nemesacél (V2A) |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 1,62 kg |
| Súly csomagolással: | 1,84 kg |
| Névleges méret: | 160 mm |
| Szélesség: | 220 mm |
| Magasság: | 232 mm |
| Mélység: | 100 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 250 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 240 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 210 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520801 |
| Termékszám: | 0152.0080 |

Gyártó: MAICO

KW-FL 16W Távozó levegő fali csonkok