**Karimás csőcsonk GS 20**

Karimás csőcsonk rezgéscsillapító mandzsetták légcsatorna hálózatokra történő felszereléséhez.

Csak spirálisan korcolt csövek rezgéscsillapító mandzsettával kombinált beszereléséhez alkalmas, típus EL / EL Ex.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | GS 20 |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 0,6 kg |
| Súly csomagolással: | 0,61 kg |
| Következő névleges bilincsmérethez alkalmas: | 200 mm |
| Szélesség: | 254 mm |
| Magasság: | 254 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 254 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 254 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 50 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799551683 |
| Termékszám: | 0055.0168 |

Gyártó: MAICO

GS 20 Karimás csőcsonk