**CO2-érzékelő Trio CO2 I**

A CO2-érzékelővel a szellőztető rendszer a mért CO2-értéktől függően vezérelhető.

Az érzékelő mérési tartománya: 0 – 2000 ppm.

Gyári szabályzó tartomány: 600 – 1300 ppm.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | Trio CO2 I |
| Érzékelő: | belső |
| Szín: | szürke |
| Súly: | 0,03 kg |
| Súly csomagolással: | 0,1 kg |
| Szélesség: | 44,5 mm |
| Magasság: | 18 mm |
| Mélység: | 70 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 50 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 20 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 75 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | -40 °C -ig 70 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991304 |
| Termékszám: | 0157.1332 |

Gyártó: MAICO

Trio CO2 I CO2-érzékelő