**Falon kívüli ventilátor ERA 17 VZ**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ERA 17 VZ |
| Modell: | Késleltető kapcsoló |
| Légmennyiség: | 61 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.650 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: |  -  |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Teljesítménye: | 55 W |
| Imax: | 0,36 A |
| Védelmi fokozat: | IP 45 |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Súly: | 3 |
| Névleges méret: | 75 mm |
| Hangnyomásszint: | 51 dB(A) |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0080.0644 |

Gyártó: MAICO

ERA 17 VZ Falon kívüli ventilátor