**Tetőlábazatok lapostetőkhöz SO 30**

Lábazat lapostetőhöz tetőventilátorok felszereléséhez.

Nem éghető hang- és hőszigeteléssel.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SO 30 |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 10,7 kg |
| Súly csomagolással: | 15,5 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 300 mm |
| Szélesség: | 970 mm |
| Magasság: | 290 mm |
| Mélység: | 970 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 980 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 310 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 980 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933618 |
| Termékszám: | 0093.0361 |

Gyártó: MAICO

SO 30 Tetőlábazatok lapostetőkhöz