**Állítható belső rács AZE 100 P**

Egészségügyi rács szellőztetéshez és elszíváshoz.

Alternatíva a légszelep helyett.

Minimális nyomásveszteség.

A rejtett szűrő tisztán tartja a csővezetéket.

AZE 100 P: mosható.

Fokozatmentes légáram-szabályozás belső szeleptányér segítségével.

Gyors, könnyű és pontos beállítás.

A beállítás fixálható.

Igényes formatervezés lakóterekhez.

Tisztításhoz a fedél szerszám nélkül levehető.

Tömítőszalag a szállítási csomag része.

AZE 100 tartozék: ZRF tartalék légszűrő.

AZE 100 P tartozék: AZP tartalék légszűrő.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | AZE 100 P |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelés: | belső |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,2 kg |
| Súly csomagolással: | 0,166 kg |
| Szűrőosztály: | PPI 20 |
| Névleges méretnek megfelelő: | 100 mm |
| Szélesség: | 150 mm |
| Magasság: | 150 mm |
| Mélység: | 51,5 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 150 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 50 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 150 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599623 |
| Termékszám: | 0059.0962 |

Gyártó: MAICO

AZE 100 P Állítható belső rács