**90°-os lemezív MF-B63**

90°-os rövid lemezív a rugalmas MAICOFlex csőrendszer csatlakoztatásához. Az MF-F rugalmas csövet az ívbe be kell tolni.

Mindegyik ív a végén két benyomható rögzítőkapoccsal rendelkezik, miáltal a rugalmas cső gyorsan rögzíthető.

Áramlást elősegítő forma.

Egyszerű és gyors beszerelés.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MF-B63 |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 0,2 kg |
| Súly csomagolással: | 0,24 kg |
| Névleges méret: | 63 mm |
| Szélesség: | 143 mm |
| Magasság: | 66 mm |
| Mélység: | 143 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 143 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 66 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 143 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799180685 |
| Termékszám: | 0018.0068 |

Gyártó: MAICO

MF-B63 90°-os lemezív