**DZQ 50/126 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZQ 50/126 A |
| Légmennyiség: | 2.600 m³/h / 5.700 m³/h |
| Fordulatszám: | 465 1/min / 930 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Irányváltási lehetőség: | - |
| Teljesítménye: | 70 W / 300 W |
| Imax: | 0,22 A / 0,7 A |
| Váltható pólus: | - |
| Súly: | 18,8 |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 70 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0083.0458 |

Gyártó: MAICO

DZQ 50/126 A