**Ötfokozatú trafó TRE 3,3-2**

Ötfokozatú trafó a fordulatszám beállításához.

Váltóáramú ventilátorok vezérléséhez.

Működésjelző lámpával.

További kapcsolóérintkező (230 V) pl. egy zsalu vezérléséhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TRE 3,3-2 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 594 W |
| Maximális terhelés: | 3,3 A |
| Védelmi fokozat: | IP 54 |
| Szekunder feszültség: | 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Szín: | világos szürke, a RAL 7035-hoz hasonló |
| Súly: | 3,86 kg |
| Súly csomagolással: | 4,38 kg |
| Szélesség: | 195 mm |
| Magasság: | 148 mm |
| Mélység: | 175 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 235 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 235 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 195 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 0 °C -ig 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571599 |
| Termékszám: | 0157.0159 |

Gyártó: MAICO

TRE 3,3-2 Ötfokozatú trafó