**Külső burkolat PP 45 AKB**

Külső burkolat műanyagból.

A burkolat le van csiszolva, hogy a homlokzat színét könnyebben fel lehessen vinni.

Beépített kondenzvíz-csatornával.

A rácsok kialakítása optimális a légörvények csökkentése érdekében, és az elszívott levegőt is távol tartják a külső faltól. Ezáltal jelentősen csökken a külső homlokzat elszíneződése és szennyeződése.

Külső burkolat szükséges tartozékként a végszerelő készletekhez PP 45 K, PP 45 O és PP 45 RC.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PP 45 AKB |
| Beszerelési hely: | Külső homlokzat |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | bézs |
| Súly: | 0,2 kg |
| Súly csomagolással: | 0,21 kg |
| Szélesség: | 181 mm |
| Magasság: | 181 mm |
| Mélység: | 39 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 181,5 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 181,5 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 40 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992639 |
| Termékszám: | 0093.1636 |

Gyártó: MAICO

PP 45 AKB Külső burkolat