**Tetőlábazatok lapostetőkhöz SO 25**

Lábazat lapostetőhöz tetőventilátorok felszereléséhez.

Nem éghető hang- és hőszigeteléssel.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SO 25 |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 12 kg |
| Súly csomagolással: | 15 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 250 mm |
| Szélesség: | 900 mm |
| Magasság: | 290 mm |
| Mélység: | 900 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 920 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 330 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 920 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933601 |
| Termékszám: | 0093.0360 |

Gyártó: MAICO

SO 25 Tetőlábazatok lapostetőkhöz