**Hővisszanyerő egység WRG20-1H**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WRG20-1H |
| Légmennyiség: | 100 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.320 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: |  -  |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Teljesítménye: | 35 W |
| Imax: | 0,2 A |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 5,2 |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 40 °C |
| Hővisszanyerési hatásfok: | 50 % |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0082.0232 |

Gyártó: MAICO

WRG20-1H Hővisszanyerő egység