**Viharvédelem ZES 10**

Viharvédelem a légáramlás szabályozására erős vagy lökésszerű szél esetén.

Tartozékok a ZE 10 T és ZE 10 IB légbevezető elemekhez.

Ház anyaga: polisztirol.

Membrán anyaga: Speciális szilikon.

Beszerelés a fali hüvelybe történő becsúsztatással.

Beszerelési utasítások

Egyedülálló épületek esetén a javasolt beszerelés a szeles oldalon a harmadik emelettől fölfelé.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZES 10 |
| Ház anyaga: | polisztirol |
| Membrán anyaga:: | Speciális szilikon |
| Súly: | 0,05 |
| Névleges méretnek megfelelő: | 100 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520498 |
| Termékszám: | 0152.0049 |

Gyártó: MAICO

ZES 10 Viharvédelem