**Ekran przeciwowadowy FG 120**

Moskitiera do montażu w AP... lub SG 100... .

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FG 120 |
| Materiał: | Stal nierdzewna |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,01 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 120 mm |
| Szerokość: | 140 mm |
| wysokość: | 140 mm |
| Głębokość: | 2 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 141 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 141 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 3 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799939245 |
| Numer katalogowy: | 0093.0924 |

Producent: MAICO

FG 120 Ekran przeciwowadowy