**Kątowniki mocujące sufitowe WS-BWD 160**

Kątownik mocujący do montażu centralnych urządzeń wentylacyjnych WS 160 Flat i WS 300 Flat na suficie.

Dzięki wbudowanemu elementowi tłumiącemu urządzenie jest akustycznie odizolowane od sufitu.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WS-BWD 160 |
| Miejsce montażu: | Sufit |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 0,84 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,9 kg |
| Szerokość: | 40 mm |
| wysokość: | 132 mm |
| Głębokość: | 53 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 170 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 80 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 4 sztuki |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 160 Flat... |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925668 |
| Numer katalogowy: | 0092.0566 |

Producent: MAICO

WS-BWD 160 Kątowniki mocujące sufitowe