**Kanał płaski FK80/150/2000**

System kanałów płaskich do sterowanej wentylacji mieszkań.

Szybka i łatwa instalacja.

Obszerny program dostaw, np.:

Kształtki kanałowe

Kolanka 45° i 90°

Złącza

Odgałęźniki

Tłumik akustyczny

Klapki

Aby uzyskać dokładne informacje, zamów osobną dokumentację.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FK80/150/2000 |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar z opakowaniem: | 0 kg |
| Wymiar kanału: | 150 mm x Array x 80 mm |
| Długość: | 2.000 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555483 |
| Numer katalogowy: | 0055.0548 |

Producent: MAICO

FK80/150/2000 Kanał płaski