**Czujnik SE ECA 100 ipro H**

Czujnik wilgotności jako część zamienna do różnych wentylatorów do małych pomieszczeń serii ECA 100 ipro oraz różnych urządzeń wentylacyjnych z odzyskiem ciepła serii Trio, WS 160 Flat, WS 170 i WS 300 Flat.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SE ECA 100 ipro H |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biały |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,05 kg |
| Szerokość: | 25 mm |
| wysokość: | 35 mm |
| Głębokość: | 17 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 250 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 25 mm |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799100539 |
| Numer katalogowy: | E157.0141.0000 |

Producent: MAICO

SE ECA 100 ipro H Czujnik