**Syfon WS-SI 320/470**

Syfon 1 1/2 '' do podłączenia zaworu sitkowego do centralnych urządzeń wentylacyjnych WR 310/WR 410, WS 320 i WS 470.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WS-SI 320/470 |
| Materiał: | polipropylen (PP) |
| Ciężar: | 0,22 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,23 kg |
| Średnica syfonu: | 1 1/2'' x DN 50 |
| Szerokość: | 220 mm |
| wysokość: | 325 mm |
| Głębokość: | 400 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 220 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 52 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 400 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925644 |
| Numer katalogowy: | 0092.0564 |

Producent: MAICO

WS-SI 320/470 Syfon