**Odgałęźnik 90°, poziomy AZ90H80/100/80/200**

Cechy

Odgałęzienie 90° poziome, wszystkie odejścia złączka. Powierzchnia: ocynkowana metodą Sędzimira.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | AZ90H80/100/80/200 |
| Materiał: | Blacha stalowa, ocynkowana metodą Sędzimira |
| Ciężar z opakowaniem: | 0 kg |
| Wymiar kanału: | 100 mm x Array x 80 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799557265 |
| Numer katalogowy: | 0055.0726 |

Producent: MAICO

AZ90H80/100/80/200 Odgałęźnik 90°, poziomy