**Króciec kanałowy z uszczelnieniem pierścieniem tocznym 90° KS 200**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | KS 200 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799554615 |
| Numer katalogowy: | 0055.0461 |

Producent: MAICO

KS 200 Króciec kanałowy z uszczelnieniem pierścieniem tocznym 90°