**Blacha mocująca PPB 30 ARW BB**

Blacha mocująca jest niezbędna do zamontowania osłony zewnętrznej na ramce kompensacyjnej.

Do montażu osłony zewnętrznej z tworzywa sztucznego nie jest potrzebna blacha mocująca.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PPB 30 ARW BB |
| Miejsce montażu: | Ściana zewnętrzna |
| Pozycja montażowa: | poziomo |
| Materiał: | Aluminium |
| Kolor: | powlekany proszkowo w kolorze białym, podobnym do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,25 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,36 kg |
| Szerokość: | 256 mm |
| wysokość: | 256 mm |
| Głębokość: | 1 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 295 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 320 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 8 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991748 |
| Numer katalogowy: | 0093.1527 |

Producent: MAICO

PPB 30 ARW BB Blacha mocująca