**Kolanko wylotowe z uszczelnieniem pierścieniem tocznym i kratką ochronną 90° ASB 200**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ASB 200 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555360 |
| Numer katalogowy: | 0055.0536 |

Producent: MAICO

ASB 200 Kolanko wylotowe z uszczelnieniem pierścieniem tocznym i kratką ochronną 90°