**Uszczelka wargowa LD 80**

Uszczelka wargowa do przewodów ze szwem spiralnym, do montażu na kształtce (jak np. kolanko 90°).

W zależności od kształtki zamontowane są maksymalnie trzy uszczelki wargowe.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | LD 80 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Kauczuk EPDM |
| Wielkość nominalna: | 80 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799752691 |
| Numer katalogowy: | 0175.0269 |

Producent: MAICO

LD 80 Uszczelka wargowa