**Osiowy wentylator dachowy DZD 35/2 A-Ex**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZD 35/2 A-Ex |
| Wydajność powietrza: | 4.450 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.750 1/min |
| Wydajność nominalna: | 900 W |
| INom: | 1,81 A |
| IMax: | 1,92 A |
| Ciężar: | 35 |
| IA/IN: | 5,7 |
| Atest dla produktów zabezpieczonych przed wybuchem: | 84/3893 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877721 |
| Numer katalogowy: | 0087.0772 |

Producent: MAICO

DZD 35/2 A-Ex Osiowy wentylator dachowy