**Pręt mocujący Drążek 1,0 m**

Dłuższe pręty dla wentylatorów sufitowych, zamiast prętów seryjnych (o długości 0,25 m).

Połączenie z wentylatorami sufitowymi EC 30 E i EC 40 D

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | Drążek 1,0 m |
| Materiał: | Blacha stalowa, malowana piecowo |
| Ciężar: | 1,3 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,6 kg |
| Szerokość: | 1.000 mm |
| wysokość: | 45 mm |
| Głębokość: | 35 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 1.020 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | EC 30 E, EC 40 D |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932994 |
| Numer katalogowy: | 0093.0299 |

Producent: MAICO

Drążek 1,0 m Pręt mocujący