**Kolanko kątowe 90°, asymetryczne lewostronne WB90ALN80/200/100**

Cechy

Kolanko kątowe 90°: prostokątne, wymiar mufy; okrągłe, asymetryczne lewostronne, wymiar złączki. Powierzchnia: ocynkowana metodą Sędzimira.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WB90ALN80/200/100 |
| Materiał: | Blacha stalowa, ocynkowana metodą Sędzimira |
| Ciężar z opakowaniem: | 0 kg |
| Wielkość nominalna: | 100 mm |
| Wymiar kanału: | 200 mm x Array x 80 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556374 |
| Numer katalogowy: | 0055.0637 |

Producent: MAICO

WB90ALN80/200/100 Kolanko kątowe 90°, asymetryczne lewostronne