**Odgałęźnik z uszczelnieniem pierścieniem tocznym 45° ABZ 200-100**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ABZ 200-100 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799554103 |
| Numer katalogowy: | 0055.0410 |

Producent: MAICO

ABZ 200-100 Odgałęźnik z uszczelnieniem pierścieniem tocznym 45°