**Kaseta letnia SK 300 Plus**

Kaseta letnia do urządzeń wentylacyjnych WRG 300 EC / WRG 400 EC.

Do doprowadzania świeżego powietrza zewnętrznego bez udziału wymiennika ciepła, do pracy letniej.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SK 300 Plus |
| Materiał: | Aluminium |
| Ciężar: | 1,6 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 2,17 kg |
| Szerokość: | 500 mm |
| wysokość: | 275 mm |
| Głębokość: | 420 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 530 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 445 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 300 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | WRG 300 EC, WRG 400 EC |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799809241 |
| Numer katalogowy: | 0180.0924 |

Producent: MAICO

SK 300 Plus Kaseta letnia