**Czujnik temperatury NTC 15**

Czujnik temperatury z dławnicą do wyłączania urządzeń, kiedy temperatura dopływającego powietrza jest niższa niż 10°C w przypadku używania grzejnika na ciepłą wodę.

Wymagania Instytutu Domu Pasywnego w zakresie ochrony opcjonalnej nagrzewnicy na ciepłą wodę, np. WRH 12-1 w dopływającym powietrzu.

Akcesoria do urządzenia wentylacyjnego z odzyskiem ciepła WS 170.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | NTC 15 |
| Ciężar: | 0,05 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,05 kg |
| Szerokość: | 200 mm |
| wysokość: | 80 mm |
| Głębokość: | 100 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 200 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 20 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 100 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 170... |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578338 |
| Numer katalogowy: | 0157.0833 |

Producent: MAICO

NTC 15 Czujnik temperatury