**Złącze asymetryczne z uszczelnieniem pierścieniem tocznym USA 150-80**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | USA 150-80 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799554998 |
| Numer katalogowy: | 0055.0499 |

Producent: MAICO

USA 150-80 Złącze asymetryczne z uszczelnieniem pierścieniem tocznym