**Luftverteiler-Abdeckung FFS-VD**

Revisionsdeckel aus Edelstahl zum Einbau in Fußböden als Zugang zum Luftverteiler.

Es kann am Fugenverlauf des Fußbodenbelags ausgerichtet werden.

Die Winkelschienen sind als Abschluss zum umgebenden Fußbodenbelag vorgesehen.

Lieferumfang:

1 Luftverteiler-Abdeckung

4 Winkelschienen

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FFS-VD |
| Gewicht: | 1,23 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,5 kg |
| Breite: | 308 mm |
| Höhe: | 6 mm |
| Tiefe: | 308 mm |
| Breite mit Verpackung: | 395 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 38 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 330 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558729 |
| Artikelnummer: | 0055.0872 |

Hersteller: MAICO

FFS-VD Luftverteiler-Abdeckung