**Abdeckung ABD ER 60/100 F**

Abdeckung mit Filter und Timestrip als Ersatzteil für Ventilatoreinsätze ER 60 F und ER 100 F.

Abdeckung um ± 5° drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ABD ER 60/100 F |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,43 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,67 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Breite: | 250 mm |
| Höhe: | 250 mm |
| Tiefe: | 33 mm |
| Breite mit Verpackung: | 280 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 280 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 155 mm |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799101208 |
| Artikelnummer: | E059.1017.9101 |

Hersteller: MAICO

ABD ER 60/100 F Abdeckung