**Luftfilter, Ersatz ALDF 125/160 G2**

ALDF 125/160: Ersatz-Luftfilter für Außenluftdurchlass ALD 125, ALD 125 VA, ALD 160 und ALD 160 VA.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ALDF 125/160 G2 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,01 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,02 kg |
| Filterart: | Staubfilter |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Breite: | 95 mm |
| Höhe: | 95 mm |
| Tiefe: | 12 mm |
| Breite mit Verpackung: | 190 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 250 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 25 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |
| Geeignet für Produkte: | ALD 125 / ALD 125 VA, ALD 160 / ALD 160 VA |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799930792 |
| Artikelnummer: | 0093.0079 |

Hersteller: MAICO

ALDF 125/160 G2 Luftfilter, Ersatz