**Filterverschlussabdeckung WS-FVA 300**

Filterverschlussabdeckung aus pulverbeschichtetem Blech für zentrale Lüftungsgeräte WS 300 Flat.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WS-FVA 300 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Gewicht: | 0,21 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,22 kg |
| Breite: | 375 mm |
| Höhe: | 190 mm |
| Tiefe: | 6 mm |
| Breite mit Verpackung: | 430 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 380 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 50 mm |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 300 Flat |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925750 |
| Artikelnummer: | 0092.0575 |

Hersteller: MAICO

WS-FVA 300 Filterverschlussabdeckung