**Luftfilter, Ersatz WSFM 120**

Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WS 120 Trio.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSFM 120 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,16 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,5 kg |
| Filterart: | Pollen - und Feinstaubfilter |
| Filterklasse: | ISO ePM1 ≥ 50 % (F7) / ISO ePM10 ≥ 50 % (M5) |
| Breite: | 205 mm |
| Höhe: | 167 mm |
| Tiefe: | 46 mm |
| Breite mit Verpackung: | 280 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 280 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 150 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Set (2 Stück) |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925897 |
| Artikelnummer: | 0092.0589 |

Hersteller: MAICO

WSFM 120 Luftfilter, Ersatz