**Zuluftkanal ZEK 45 F**

Zuluftkanal für den Einbau des Zuluftelements ZE 45 F in Hohlprofile wie Kunststofffenster etc.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZEK 45 F |
| Material: | Kunststoff |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,14 kg |
| Breite: | 365 mm |
| Höhe: | 18 mm |
| Tiefe: | 94 mm |
| Breite mit Verpackung: | 365 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 20 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 150 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520504 |
| Artikelnummer: | 0152.0050 |

Hersteller: MAICO

ZEK 45 F Zuluftkanal