**Воздушный фильтр, запасной WRF 400 EC**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WRF 400 EC |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Масса с упаковкой: | 0,05 kg |
| Класс фильтра: | G4 |
| Ширина с упаковкой: | 420 mm |
| Высота с упаковкой: | 40 mm |
| Глубина с упаковкой: | 240 mm |
| Температура окружающей среды: | 50 °C |
| Упаковочный комплект: | 2 x G4 |
| Подходит для продуктов: | WRG 400 EC |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799930624 |
| Номер артикула: | 0093.0062 |

Изготовитель: MAICO

WRF 400 EC Воздушный фильтр, запасной