**Эластичный соединительный штуцер ELP 35**

Эластичные соединительные штуцера для звукоизолированного монтажа канальных вентиляторов.

С прямоугольной фланцевой присоединительной рамкой из оцинкованной стали.

Монтаж со стороны всасывания и напора.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ELP 35 |
| Место установки: | Канал |
| Материал: | Пластмасса |
| Вес: | 2,93 kg |
| Масса с упаковкой: | 3,36 kg |
| Размер канала: | 700 mm x 400 mm |
| Ширина: | 740 mm |
| Высота: | 440 mm |
| Глубина: | 150 mm |
| Ширина с упаковкой: | 775 mm |
| Высота с упаковкой: | 455 mm |
| Глубина с упаковкой: | 75 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799921295 |
| Номер артикула: | 0092.0129 |

Изготовитель: MAICO

ELP 35 Эластичный соединительный штуцер