**Воздушный фильтр, запасной KF 50-7**

Запасной фильтр для воздушного фильтра TFP и TFP -7.

Карманный фильтр.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | KF 50-7 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 4,45 kg |
| Масса с упаковкой: | 6,2 kg |
| Класс фильтра: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Размер канала: | 800 mm x 500 mm |
| Ширина: | 810 mm |
| Высота: | 495 mm |
| Глубина: | 560 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.000 mm |
| Высота с упаковкой: | 515 mm |
| Глубина с упаковкой: | 520 mm |
| Температура окружающей среды: | 70 °C |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799938682 |
| Номер артикула: | 0093.0868 |

Изготовитель: MAICO

KF 50-7 Воздушный фильтр, запасной