**Внутренняя заслонка MCV 40**

Внутренние заслонки для приточной и вытяжной вентиляции.

Ручное управление с тяговым шнуром.

Закрывающие пластинки с параллельным ведением.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MCV 40 |
| Направление воздуха: | Приточная вентиляция / Вытяжная вентиляция |
| Макс. скорость потока: | 2 m/s |
| Место установки: | Стена |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Листовая сталь, покрытая лаком горячей сушки |
| Цвет: | белый |
| Цвет пластинок: | черный |
| Вес: | 4,27 |
| Вид заслонки: | ручное |
| Подходит для номинального диаметра: | 400 mm |
| Живое сечение: | 1.310 cm² |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799510550 |
| Номер артикула: | 0151.0055 |

Изготовитель: MAICO

MCV 40 Внутренняя заслонка