**Оконный вентилятор EVH 22**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EVH 22 |
| Объёмный расход: | 300 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.335 1/min |
| Номинальная мощность: | 37 W |
| Потребляемая мощность: | 39 W |
| Iном: | 0,25 A |
| Iмакс: | 0,25 A |
| Вес: | 3,48 |
| Уровень звукового давления: | 49 dB(A) |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808121 |
| Номер артикула: | 0080.0812 |

Изготовитель: MAICO

EVH 22 Оконный вентилятор