**Воздушный фильтр, запасной FF 17**

FF 17: запасной воздушный фильтр для внутристенного вентилятора ЕМА 17.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FF 17 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,01 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,2 kg |
| Класс фильтра: | EU2 |
| Ширина: | 290 mm |
| Высота: | 170 mm |
| Глубина: | 60 mm |
| Ширина с упаковкой: | 300 mm |
| Высота с упаковкой: | 175 mm |
| Глубина с упаковкой: | 61 mm |
| Упаковочный комплект: | 5 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933434 |
| Номер артикула: | 0093.0343 |

Изготовитель: MAICO

FF 17 Воздушный фильтр, запасной