**MLK 30 braun**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MLK 30 braun |
| Направление воздуха: | Приточная вентиляция / Вытяжная вентиляция |
| Монтаж: | внутри |
| Место установки: | Дверь |
| Материал: | Пластмасса |
| Характеристики пластмассы: | Полистирол, без ПВХ |
| Цвет: | коричневый |
| Вес: | 0,2 |
| Масса с упаковкой: | 0,22 kg |
| Живое сечение: | 154 cm² |
| Ширина с упаковкой: | 300 mm |
| Высота с упаковкой: | 35 mm |
| Глубина с упаковкой: | 125 mm |
| Минимальная толщина дверного полотна: | 30 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799511243 |
| Номер артикула: | 0151.0124 |

Изготовитель: MAICO

MLK 30 braun