**Осевой крышный вентилятор DZD 40/6 A-Ex**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZD 40/6 A-Ex |
| Объёмный расход: | 2.050 m³/h |
| Скорость вращения: | 975 1/min |
| Номинальная мощность: | 150 W |
| Iном: | 0,63 A |
| Iмакс: | 0,67 A |
| Вес: | 26,1 |
| IА/IN: | 2,5 |
| Допуск по взрывоопасности: | 84/3894 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877752 |
| Номер артикула: | 0087.0775 |

Изготовитель: MAICO

DZD 40/6 A-Ex Осевой крышный вентилятор