**Запасные фильтрующие холсты WSG-EG 320/470**

Запасные фильтрующие холсты воздушного фильтра для приборов централизованной вентиляции WR 310/WR 410, WS 320 и WS 470.

Для установки на вставную рамку WSG-ES 320/470.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WSG-EG 320/470 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,25 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,27 kg |
| Вид фильтра: | Пылевой фильтр |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Ширина: | 505 mm |
| Высота: | 170 mm |
| Глубина: | 18 mm |
| Ширина с упаковкой: | 550 mm |
| Высота с упаковкой: | 175 mm |
| Глубина с упаковкой: | 185 mm |
| Упаковочный комплект: | 10 штук |
| Подходит для продуктов: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799925620 |
| Номер артикула: | 0092.0562 |

Изготовитель: MAICO

WSG-EG 320/470 Запасные фильтрующие холсты