**Внешняя крышка PP 45 AKB**

Внешняя крышка из пластмассы.

Для простого нанесения фасадной краски крышка отшлифована.

Со встроенным каналом отвода конденсата.

Оптимизированная аэродинамика решеток сводит вихреобразование к минимуму и отводит вытяжной воздух от наружной стены. Таким образом значительно минимизируется изменение окраски и образование отложений грязи на фасаде.

Внешняя крышка является необходимой принадлежностью для комплектов для конечного монтажа PP 45 K, PP 45 O и PP 45 RC.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PP 45 AKB |
| Место установки: | Фасад |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | бежевый |
| Вес: | 0,2 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,21 kg |
| Ширина: | 181 mm |
| Высота: | 181 mm |
| Глубина: | 39 mm |
| Ширина с упаковкой: | 181,5 mm |
| Высота с упаковкой: | 181,5 mm |
| Глубина с упаковкой: | 40 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992639 |
| Номер артикула: | 0093.1636 |

Изготовитель: MAICO

PP 45 AKB Внешняя крышка