**DZQ 60/84 A**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZQ 60/84 A |
| Объёмный расход: | 7.700 m³/h / 16.000 m³/h |
| Скорость вращения: | 715 1/min / 1.425 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Возможность реверса: |  -  |
| Потребляемая мощность: | 310 W / 1.800 W |
| Iмакс: | 1 A / 3,7 A |
| Переключение числа полюсов: |  -  |
| Вес: | 35,5 |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 50 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0083.0464 |

Изготовитель: MAICO

DZQ 60/84 A