**Монтажный ящик EK 62/22**

Монтажный ящик для монтажа на подвесных потолках.

Для комбинации с внутренними решётками LGA и LGZ.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EK 62/22 |
| Монтаж: | внутри |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 5,64 kg |
| Масса с упаковкой: | 6,11 kg |
| Ширина: | 650 mm |
| Высота: | 247 mm |
| Глубина: | 333 mm |
| Ширина с упаковкой: | 665 mm |
| Высота с упаковкой: | 320 mm |
| Глубина с упаковкой: | 350 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490869 |
| Номер артикула: | 0149.0086 |

Изготовитель: MAICO

EK 62/22 Монтажный ящик